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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07.
[bookmark: _Toc141065500][bookmark: _Toc179875582][bookmark: _Toc163029945][bookmark: _Toc242584262][bookmark: _Toc243108285][bookmark: _Toc375076190]AF	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
[bookmark: _Toc141065501][bookmark: _Toc179875583][bookmark: _Toc163029946][bookmark: _Toc242584263][bookmark: _Toc243108286][bookmark: _Toc375076191]AFA	ALLMÄN ORIENTERING
[bookmark: _Toc141065502][bookmark: _Toc179875584][bookmark: _Toc242584264][bookmark: _Toc243108287][bookmark: _Toc375076192]AFA.1	Personuppgifter
[bookmark: _Toc179875585]AFA.11	Byggherre
[bookmark: _Toc179875586]AFA.12	Beställare
[bookmark: _Toc179875587]Idrotts- och föreningsförvaltningen
Box 114
401 21 Göteborg
Besöksadress: Nedre kaserngården 1

Organisationsnummer: 212000-1355
AFA.121	Beställarens ombud under anbudstiden
[bookmark: _Toc179875588]Ombud:  
Dijan Vranjic
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Box 114
401 21 Göteborg
Besöksadress: Nedre kaserngården 1

Tel: 0707-61 25 85; 031-368 21 87 
dijan.vranjic@ioff.goteborg.se
Förfrågningar under anbudstiden skall ställas till ovan.
AFA.122	Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet
Jan Håkansson Byggplanering
Leif Flysjö
Hulda Mellgrens gata 7
421 32 Västra Frölunda
Mobil: 0733-99 02 44, E-post: leif.flysjo@jhbpl.se 
[bookmark: _Toc179875589][bookmark: _Toc179875590]AFA.123	Beställarens projektledare
Jan Håkansson Byggplanering
Leif Flysjö
Hulda Mellgrens gata 7
421 32 Västra Frölunda
Mobil: 0733-99 02 44, E-post: leif.flysjo@jhbpl.se 



AFA.124 	Beställarens projekterings- och byggledare
Jan Håkansson Byggplanering
Leif Flysjö
Hulda Mellgrens gata 7
421 32 Västra Frölunda
Mobil: 0733-99 02 44, E-post: leif.flysjo@jhbpl.se 
AFA.125 	Frågor under anbudstiden
Frågor under anbudstiden ställs till, se AFA. 122
AFA.13	Projektörer
Miljö: 	Kodeada Konsulter AB.
[bookmark: _Toc179875592]AFA.15	Nätägare
[bookmark: _Toc179875593]AFA.151	Nätägare – VA
Göteborgs Vatten- och Avloppsverk
[bookmark: _Toc179875594]AFA.152	Nätägare – värme
Göteborg Energi AB
[bookmark: _Toc179875597]AFA.155	Nätägare – el
[bookmark: _Toc179875598]Göteborg Energi Nät AB
AFA.156	Nätägare – kommunikationsnät
[bookmark: _Toc141065503][bookmark: _Toc179875600][bookmark: _Toc163029947]AFA.16	Myndigheter, offentliga verk, förvaltningar m fl
[bookmark: _Toc243108288][bookmark: _Toc375076193]AFA.2	Orientering om objektet
[bookmark: _Toc179875601]AFA.21	Översiktlig information om objektet
Detta projekt avser rivning av Idrottshall och en mindre förrådsbyggnad för att i nästa skede ge plats för en ny multi sporthall.
För Idrottshallen gäller:
Byggnadsår 	1971 ändringsår 1990
storlek	Ca 1400 m2 
I anbudsförfrågan bifogas ritningar på befintliga byggnader. Dessa skall betraktas som en allmän information om byggnadens utformning. Beställare garanterar ej att dessa ritningar överensstämmer med befintlig byggnads utformning. 
[bookmark: _Toc179875603]AFA.22	Objektets läge
Objektet ligger norr om Göteborg, i Torslanda.
Adress: 
Hembygdsgatan. 2
Fastighetsbeteckning: Torslanda 96:1
För visning av området, se under AFA.122
AFA.23	Orientering på plats
Entreprenören skall före anbudslämnade, på plats orientera sig om förutsättningarna för entreprenaden.
[bookmark: _Toc141065504][bookmark: _Toc179875604][bookmark: _Toc163029948][bookmark: _Toc242584265][bookmark: _Toc243108289][bookmark: _Toc375076194]AFA.3	Förkortningar
Ange och förklara de objektspecifika förkortningar som används i de administrativa föreskrifterna, t.ex.
	B	=	Beställare
	GE	=	Generalentreprenör
	UE	=	Underentreprenör
	A-ritn	=	Arkitektritning(-ar)
	V-ritn	=	Ritning(-ar) för värme-, ventilations-
			och sanitetsanläggningar
	E-ritn	 =	Elritning(-ar)
[bookmark: _Toc141065505][bookmark: _Toc179875605][bookmark: _Toc163029949][bookmark: _Toc242584266][bookmark: _Toc243108290][bookmark: _Toc375076195]AFA.4	Begreppsförklaringar
[bookmark: _Toc141065506][bookmark: _Toc179875606][bookmark: _Toc163029950]Uttryck såsom utföra, montera, anbringa, infästa, tillhandahålla, anskaffa, inmura, ingjuta, inlägga m.fl. angivna i handlingarna ska, i den mån de syftar på ett åläggande för entreprenören, om inte annat anges, tolkas så att därmed avses ett färdigt arbete omfattande såväl arbetsprestation som därvid använda hjälpmedel, material och varor.
Rivning: Nedtagning och borttagning inkl. borttransport av byggnad, byggnadsdel, material, varor, installationer etc.
Demontering: Nedmontering av byggnadsdel, material, vara, installation etc. som ska återmonteras, flyttas och monteras alternativt omhändertagas av beställaren.
Materialinventering: Inventering av material och produkter som berörs av bygg- och rivningsarbeten.
Avfallshanteringsplan: Plan för hantering av material och produkter som blir avfall vid bygg- och rivningsarbeten.
Heta arbeten: Med heta arbeten avses arbeten vid vilka man använder verktyg och arbetsmetoder som direkt eller indirekt alstrar höga temperaturer, t.ex. svetsning, lödning, arbete med sliprondell och takarbeten.

Begreppsförklaringar anges även i Tekniska Nomenklaturcentralen – TNC.
[bookmark: _Toc242584267][bookmark: _Toc243108291][bookmark: _Toc375076196]
AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
[bookmark: _Toc141065507][bookmark: _Toc179875607][bookmark: _Toc163029951][bookmark: _Toc242584268]För upphandling gäller Lag om offentlig upphandling (LOU) SFS 2007:1091 med ändringar enligt SFS 2010:571.
[bookmark: _Toc243108292][bookmark: _Toc375076197]AFB.1	Former m.m. för upphandling
[bookmark: _Toc179875608]AFB.11	Upphandlingsförfarande
Förenklat förfarande tillämpas. 
[bookmark: _Toc179875609]AFB.12	Entreprenadform
Totalentreprenad.
[bookmark: _Toc179875610]AFB.13	Ersättningsform
Fast pris utan indexreglering.
[bookmark: _Toc179875611]AFB.15	Förutsättningar för upphandlingen
Upphandlingen genomförs under förutsättning att erforderliga beslut tas, tillstånd ges och beslutad projektbudget kan innehållas. 
I denna upphandling samarbetar vi med Kunskapscentrum, som består av Göteborgs Stad, Polis, Skatteverket, Kronofogden, Länsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, Tullverket, Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan. Syftet är att förhindra att ”olämpliga leverantörer” får och/eller har avtal med Göteborgs Stad. Kontroll av att skatter och avgifter är betalda och att ”svart” arbetskraft inte används av företaget kommer göras dels i samband med upphandling, dels löpande under avtalsperioden.
Beställaren förbehåller sig rätten att vid avtalsskivning begära in aktieboken med förteckning över ägare eller annat dokument som styrker ägarförhållandet.
Vad ovan föreskrivits gäller även för eventuella underentreprenörer.
[bookmark: _Toc141065508][bookmark: _Toc179875612][bookmark: _Toc163029952][bookmark: _Toc242584269][bookmark: _Toc243108293][bookmark: _Toc375076198]AFB.2	Förfrågningsunderlag
[bookmark: _Toc179875613]AFB.21	Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget kan hämtas via www.upphandlingar.nu. 
[bookmark: _Toc179875614]AFB.22	Förteckning över förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar, rangordnade enligt ABT 06 kap. 1, § 3:
2  ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i AFD.111.
3  allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06, med ändringar som särskilt anges i dessa administrativa föreskrifter (bifogas ej).
6  särskilda mät- och ersättningsregler, bifogas ej. MER 2010 Anläggning och MER 2011 Hus. 

9a  dessa administrativa föreskrifter för Totalentreprenaden, daterade 2014-04-30, upprättade av IOFF.
9b  AF AMA 09 med i dessa administrativa föreskrifter angivna rubriker och koder (bifogas ej) .
11  beskrivningar: 
	
	
	Daterad
	Upprättad av

	.1
	AMA Hus 11, AMA VVS & Kyl 12 AMA El 09.
med i respektive beskrivning nedan angivna koder och rubriker
	
	

	.2
	Rivningsplan
	2011-09-30
	Kodeda Konsulter AB

	.3 
	
	
	

	.4
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12  ritningar: 
	
	
	Enligt ritningsförteckning
	Upprättad av

	.1
	
	
	

	.2 
	
	
	

	.3
	
	
	

	.4 
	
	
	

	 
	
	
	



13  övriga handlingar
	[bookmark: _Hlk195683220]
	
	Daterad
	Upprättad av

	.1
	Anbudsformulär
	
	Håkansson Byggplanering.

	.2
	ID06 (bifogas ej)
	
	Se www.id06.se

	.3
	
	
	

	.4
	Avfallshantering, krav och vägledning 
	2012-03-12
	Lokalförvaltningen

	.5
	Kretsloppsanpassad avfallshantering 
	2005-06-29
	Göteborgs Stad Miljö

	.6
	Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader
(bifogas ej)

	2011-07-01
	Gemensamma upphandlingskrav för Göteborgs Stad, Malmö Stad, Stockholms Stad och Vägverket

	.7 
	Arbetsmiljöplan för projektet
	
	Göteborgstad

	.8
	
	
	

	.9 
	Entreprenadområde
	2014-04-30
	Oldenbolandskap

	.10 
	Beställarens miljöprogram/miljöplan för projektet
	
	IOFF

	.11 
	Informationsritningar
	
	LF

	.12
	Skyltmall
	
	[bookmark: _GoBack]IOFF


[bookmark: _Toc179875615]
AFB.23	Kompletterande förfrågningsunderlag
Kompletterande uppgift, som inte lämnats skriftligen av beställarens ombud, får ej av entreprenören göras gällande mot beställaren.
Kompletterande förfrågningsunderlag systematiseras på samma sätt som övriga uppgifter och lämnas i så god tid att anbudsgivare hinner ta hänsyn till dem i anbudet. Samtliga anbudsgivare delges sådan kompletterande uppgift. 
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska skriftligen ställas till beställaren. 
[bookmark: _Toc179875616]Sista dag för att ställa frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är 2014-05-16 Beställaren lämnar via upphandlingar.nu lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare senast 2014-05-20.
AFB.24	Återställande av förfrågningsunderlag 
Erhållet förfrågningsunderlag behöver ej återsändas.
[bookmark: _Toc141065509][bookmark: _Toc179875617][bookmark: _Toc163029953][bookmark: _Toc242584270][bookmark: _Toc243108294][bookmark: _Toc375076199]AFB.3	Anbudsgivning
[bookmark: _Toc179875618]AFB.31	Anbuds form och innehåll
[bookmark: _Toc179875619]
Anbud ska avges skriftligt i enlighet med bifogat anbudsformulär och inlämnas i slutet och märkt kuvert. Är ej anbudsformuläret till alla delar ifyllt och/eller begärda uppgifter ej inlämnade kan anbudet komma att förkastas.
Anbud ska vara skrivet på svenska.
A: Uppgifter om anbudsgivaren
1. Anbudsgivare ska ange uppgifter om organisationen: företagsnamn, organisationsnummer, adress och telefonnummer.
2. Anbudsgivare ska ange den e-postadress till vilken tilldelningsbeslut ska skickas.
B: Uppgifter för prövning av anbudsgivare
1. Anbudsgivare ska i enlighet med AFB.511 till anbud foga bevis över att företaget är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister (Bolagsverket).
2. Anbudsgivare intygar genom underskrift av anbudet att företaget har F-skatt och är fritt från hinder enligt LOU 10 kap. 1-2 §§ (i enlighet med AFB.512).
3. Anbudsgivare ska i anbud ange vilken typ av säkerhet som kommer att ställas till beställaren enligt AFD.631.
4. Anbudsgivare ska ange 2 kvalificeringsprojekt som uppfyller krav enligt AFB.514.
5. Anbudsgivare ska i ange följande uppgifter om företagets organisation:
· Ombud under uppdragstiden enligt AFD.313.
· Namn på de personer som avses ansvara för uppdraget enligt AFB.514. För var och en av dessa personer bifogas verifikat på utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer (till exempel CV).
6. Anbudsgivare ska i förekommande fall bifoga bevis på att leverantören kommer att förfoga över annat företags kapacitet. 
7. Anbudsgivaren ska i enlighet med AFB.515 till anbudet foga antingen kopia på certifikat enligt ISO 9001:2000/ISO 9001:2008 eller FR2000, alternativt, om företaget ej är certifierat, redovisning av företagets kvalitetspolicy och mätbara kvalitetsmål. 
8. Anbudsgivaren ska i enlighet med AFB.516 till anbudet foga antingen kopia på certifikat enligt ISO 14001:2004, FR2000 eller EMAS eller, om företaget ej är certifierat, redovisning av företagets miljöpolicy och mätbara miljömål.
C: Uppgifter för utvärdering av anbud
1. Ersättning för uppdraget anges enligt följande: 
· Anbud och à-priser ska anges i svenska kronor, SEK, och avse pris exklusive mervärdesskatt. Lämnas enligt anbudsformulär.
D: Övriga uppgifter som ska redovisas i anbudet
1. Reglerbara mängder enligt anbudsformulär. 
2. Arbetstidskostnader och entreprenörarvode vid ändringar och tilläggsarbeten redovisas i anbudet (se AFD.611).

Anbudsgivare ska i sitt anbud tydligt ange om han önskar att någon del av lämnat anbud ska sekretessbeläggas, vilken del och vilka sidor i anbudet detta berör och skälen härför. 
Beställaren kommer att vara restriktiv då det gäller att medge anbudsgivare att vidtaga rättelse.
AFB.311	Huvudanbud
Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget.
[bookmark: _Toc179875620]AFB.312	Sidoanbud
Med sidoanbud avses anbud, för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt ändrad konstruktion eller vara, ändrad arbetsmetod, ändrad byggtid eller organisation, annan avvikelse, s.k. reservation eller dylikt. 
Sidoanbud kommer inte att prövas.
[bookmark: _Toc179875621]AFB.313	Kompletteringar till anbud
Aktiebok med förteckning över ägare eller annat dokument som styrker ägareförhållandet kan i enlighet med AFB.15 komma att begäras in inför kontraktsskrivning.
[bookmark: _Toc179875622]AFB.314	Separat pris
-.
[bookmark: _Toc179875623]AFB.32	Anbudstidens utgång
[bookmark: _Toc179875624]Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2014-05-23
AFB.33	Anbuds giltighetstid
[bookmark: _Toc179875625]Anbud ska vara bindande i två (2) månader efter anbudstidens utgång. 
AFB.34	Adressering
[bookmark: _Toc179875626]Anbud ska avges i skriftligt slutet och märkt kuvert. Anbud inlämnas i neutralt kuvert och märkas ” Anbud – Torslandasporthall rivning
[bookmark: _Toc141065510][bookmark: _Toc179875627][bookmark: _Toc163029954][bookmark: _Toc242584271][bookmark: _Toc243108295][bookmark: _Toc375076200]Anbud sänds till: 
Dijan Vranjic
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Box 114
401 21 Göteborg

eller lämnas i brevlåda vid Nedre kaserngården 1
AFB.4	Anbudsöppning
[bookmark: _Toc141065511][bookmark: _Toc179875628][bookmark: _Toc163029955][bookmark: _Toc242584272]Sluten anbudsöppning tillämpas.
[bookmark: _Toc243108296][bookmark: _Toc375076201]AFB.5	Anbudsprövning
För sent inkomna anbud prövas inte.
[bookmark: _Toc179875629]AFB.51	Prövning av anbudsgivare
Prövning av anbudsgivare kommer att ske genom kontroll av att anbudsgivaren uppfyller krav enligt AFB.514-AFB.516. 
Inför tilldelningsbeslut kommer beställaren att kontrollera att den leverantör som avses tilldelas kontraktet uppfyller krav enligt AFB.511 och AFB.513. 
[bookmark: _Toc179875630]AFB.511	Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet
Anbudsgivaren ska vara registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register (Bolagsverket).
Anbudsgivaren ska även vara registrerad hos skattemyndighet för skatter och avgifter. 
Anbudsgivaren skall vara utan anmärkning med avseende på inbetalning av skatt och avgifter enligt lag. Betalningsuppgörelse med kronofogdemyndigheten eller mindre anmärkning på grund av tvist kan accepteras.
Kontroll av ovanstående kommer att ske hos bl.a. Skattemyndigheten, Kreditupplysningsföretag m.fl. Kontroll sker kontinuerligt under hela kontraktstiden.
Ovanstående krav gäller även underentreprenörer. 
[bookmark: _Toc179875631]AFB.512	Krav enligt LOU
Anbudsgivare kommer att uteslutas om han inte uppfyller kraven enligt LOU, kap. 10, §§ 1-2. 
Anbudsgivare ska på heder och samvete intyga att han uppfyller ovanstående krav för att inte uteslutas.
Ovanstående krav gäller även underentreprenörer.
[bookmark: _Toc179875632]AFB.513	Krav på finansiell och ekonomisk styrka
Anbudsgivare ska minst inneha rating 40 (”Kreditvärdig”) hos CreditSafe AB eller motsvarande i det land där han är registrerad. 
I de fall anbudsgivaren har en lägre riskklassificering/rating kan anbudsgivare ändå anses uppfylla detta krav under förutsättning att Lokalförvaltningen kan anse att det är klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet, t.ex. genom en fördjupad utredning. 
[bookmark: _Toc179875633]AFB.514	Krav på teknisk förmåga, kompetens och kapacitet
Anbudsgivarens erfarenhet av liknande projekt (kvalificeringsprojekt)
För att komma i fråga som leverantör ska Anbudsgivaren skall ha utfört minst två liknande rivningsuppdrag med samma storlek och komplexitet under de senaste 5 åren Projekten ska vara avslutade (slutbesiktade). Med komplexitet inkluderas tillfartsvägens begränsning med hänsyn till närliggande skola och skolskjuts.
Kvalificeringsprojekten anges enligt anbudsformulär
Företagets organisation
Anbudsgivarens offererade organisation ska ha kompetens och dokumenterad erfarenhet beträffande den typ av arbete som entreprenaden omfattar. 
De personer som ska ansvara för uppdraget namnges i anbudet (platschef, kvalitetsansvarig, miljöansvarig och byggarbetsmiljösamordnare för projektering och utförandet (BAS- P och Bas-U)). 
Anbudsgivaren ska styrka dessa personers kompetens och dokumenterade erfarenhet med utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer, t.ex. genom redovisning av CV.
[bookmark: _Toc179875634]AFB.515	Krav på kvalitetssystem
[bookmark: _Toc179875635]Anbudsgivare skall ha kvalitetsledningssystem som minst uppfyller kraven enligt AFD.221.
Om kvalitetsledningssystemet ej är certifierat enligt ISO 9001:2000/ ISO 9001:2008 ska i anbudet redovisas: 
Dokumenterad kvalitetspolicy.
Dokumenterade mätbara kvalitetsmål.
AFB.516	Krav på miljöledningssystem
[bookmark: _Toc179875637]Anbudsgivare skall ha ett miljöledningssystem som minst uppfyller kraven enligt AFD.222. 
Om miljöledningssystemet inte är certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004, FR2000 eller EMAS ska i anbudet redovisas:
Dokumenterad miljöpolicy.
Dokumenterade mätbara miljömål.
	
AFB.52	Värderingsgrunder vid prövning av anbud
[bookmark: _Toc179875638]Det anbud som har lägst anbudspris kommer att antas.

Värderingen sker på följande vis 
För utvärdering kommer en fiktiv summa för ÄTA-arbeten att läggas till lämnat anbudspris. Lämnat anbudspris + fiktiv ätasumma = pris som värderas. Den fiktiva summan för ÄTA-arbeten räknas ut enligt följande, och med hjälp av lämnade uppgifter under punkt 3 i anbudsformuläret:

	Rivningsarbetare
	.
	Kr/t  x
	100
	tim =
	.

	Asbestsanerare
	…
	Kr/t  x
	80
	tim =
	…

	Grävmaskin >14 ton
	…
	Kr/t  x
	90
	tim =
	…

	Sorteringsgrip
	…
	Kr/t  x
	40
	tim =
	.

	Betongklipp
	…
	Kr/t  x
	35
	tim =
	…

	Bilhammare
	…
	Kr/t  x
	15
	tim =
	…

	Tridemlastbil
	…
	Kr/t  x
	20
	tim =
	.

	
	
	
	
	
	

	Nettokostnad inköp av material 
	
	Kr  x
	40000
	%-sats enligt AFD.611 
	

	
	
	
	
	
	

	Fiktiv Summa totalt
	
	
	
	
	….



Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud.
AFB.53	Meddelande om beslut vid prövning av anbud
[bookmark: _Toc179875639]AFB.531	Meddelande om beslut vid prövning av anbudsgivare
[bookmark: _Toc179875640]Anbudsgivare som inte uppfyller de krav som ställts på leverantören kommer att erhålla skriftligt meddelande om detta beslut per e-post.
Beslutet träder i kraft, såvida ej domstol i samband med överprövning beslutar om annat.
AFB.532	Meddelande om beslut vid utvärdering av anbud
[bookmark: _Toc179875641]Anbudsgivare kommer att erhålla skriftligt meddelande om beslut vid anbudsprövningen i form av tilldelningsbeslut per e-post.
Beslutet träder i kraft, såvida ej domstol i samband med överprövning beslutar om annat.
AFB.54	Förhandling
Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.
[bookmark: _Toc371515409][bookmark: _Toc375076202]AFB.6	Kontroll av mängduppgifter
[bookmark: _Toc371515410][bookmark: _Toc375076203]AFB.7	Mätnings- och ersättningsbestämmelser
Mät och ersättningsregler ersätts enl. MER 2010 Anläggning och Mer 2011 Hus.

AFB.71	Á-prislista
Utöver de i förfrågningslaget redovisade arbeten skall á-priser redovisas enligt anbudsformulär.



[bookmark: _Toc141065514][bookmark: _Toc179875647][bookmark: _Toc163029958][bookmark: _Toc242584275][bookmark: _Toc243108299][bookmark: _Toc375076204]AFD	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD
[bookmark: _Toc141065515][bookmark: _Toc179875648][bookmark: _Toc163029959][bookmark: _Toc242584276][bookmark: _Toc243108300][bookmark: _Toc375076205]AFD.1	Omfattning 
[bookmark: _Toc179875649]Entreprenaden omfattar rivning av idrottshall samt intill liggande förråd. Inkl. grundkonstruktioner och inredning, lösöre, skräp och dyl.
Entreprenaden omfattar allt arbete och tjänster, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Miljösanering enligt inventering.
Marken skall sedan återfyllas och avjämnas till nivå underkant befintlig betongplatta. 
Endast rena fraktioner får återanvändas vid återfyllnad.
Omfattning framgår av handlingar angivna under AFB.22.
AFD.11	Kontraktshandlingar
[bookmark: _Toc179875650]Beställningsskrivelse kommer att upprättas och rangordnas som kontrakt. 
AFD.111	Sammanställning över ändringar i ABT 06 
Avsteg från och tillägg till ABT 06 finns införda under:
AFD.181 	Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen
AFD.182 	Föreskrifter i anslutning till 				antidiskrimineringslagstiftningen
AFD.23 	ÄTA-arbeten
AFD.361 	Samordning av arbeten
AFD.511 	Vite vid försening
AFD.54 	Försäkring
AFD.61	Ersättning
AFD.611	Ersättning för ÄTA-arbeten
AFD.615	Slutavräkning
AFD.624	Fakturering
AFD.71	Entreprenadbesiktningar
AFD.8	Hävning
AFD.9	Tvistelösning
[bookmark: _Toc179875651]AFD.12	Arbetsområde
[bookmark: _Toc179875652]AFD.121	Arbetsområdets gränser
[bookmark: _Toc179875653]Arbetsområdets gränser framgår av handlingar under AFB.22.

Observera att infartsväg (GC) skall vara öppen för allmänheten. 
Infartsväg passerar skola med pågående verksamhet i början av entreprenaden. 

Om entreprenören behöver disponera allmänmark platsmark utanför tomtgräns får denne själv ordna med erforderliga tillstånd och svara för alla kostnader.

AFD.122	Syn före påbörjande av arbete
Syn ska förrättas av parterna gemensamt inom arbetsområdet före påbörjande av arbete. Eventuell syneförrättare utses och bekostas av beställaren. Generalentreprenören deltar och bekostar sitt deltagande. Generalentreprenören ska underrätta beställaren om lämplig tid för syn. Protokoll förs av syneförrättaren. Beträffande syn inom närliggande område se AFD.531. 
[bookmark: _Toc179875654]AFD.13	Förutsättningar
[bookmark: _Toc179875655]AFD.131	Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
Inga idag kända sidoentreprenader
[bookmark: _Toc179875656]AFD.132	Arbetstider
[bookmark: _Toc179875657]Om det för att klara uppgjord tidplan även krävs arbete före kl. 06.45 eller efter kl. 19.00 respektive under lördagar, söndagar och helgdagar, krävs beställarens godkännande. Se även AFJ.43 om bullrande arbeten.
AFD.133	Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet
Skolverksamhet pågår vid starten av entreprenaden. Detta Innebär att barn skjutsas och hämtas på samma väg som är infart till entreprenadområdet
[bookmark: _Toc179875658]AFD.134	Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader
Vatten, el, värmeförsörjning m.m. är ej avstängda till fastigheten. Innan arbete med rivning av dessa skall nätägare enligt AFA.15 meddelas.

Entreprenören svarar för återställande av skador på angränsande byggnader som orsakats av entreprenören. Omvänd bevisbörda föreligger för entreprenören.
[bookmark: _Toc179875659]AFD.135	Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik
Tillfart till arbetsområdet kan endast ske förbi skola på befintlig GC väg som skall hållas öppen. Trafik med tunga fordon skall planeras för att undvikas vid skolstart /slut. under den tid av entreprenaden som skolverksamhet pågår.
AFD.139	Övriga förutsättningar
AFD.1391	Nötförbud
Kommunfullmäktige har beslutat, handling 2007/97, att nötter, mandel och jordnötter (inklusive cashewnötter men exklusive kokosnötter) inte får förekomma i stadens förskolor och skolor. Förbudet gäller all förekomst i sådana lokaler samt under veckans alla dagar och under hela dygnet.

AFD.1392	Rökförbud
Generellt rökförbud gäller inom samtliga byggnader inom Göteborgs Stad.
Enligt Tobakslagen SFS 2005:369, 2 §, mom. 1, gäller att ”Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.”
[bookmark: _Toc179875663]AFD.14 	Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m.
[bookmark: _Toc179875664]AFD.141	Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete inom byggnad, industri, bergrum m.m.

[bookmark: _Toc179875671]AFD.15	Information
[bookmark: _Toc179875672]AFD.151	Beställarens informationsansvarige
[bookmark: _Toc179875673]Lokalförvaltningens direktör.
AFD.154	Information till väghållare m.fl.
[bookmark: _Toc179875675]AFD.16	Tillstånd m.m.
[bookmark: _Toc179875676]AFD.161	Tillstånd från myndigheter
Rivningslov är beviljat 2014-03-31.
[bookmark: _Toc179875678]AFD.163	Överenskommelser m.m.
[bookmark: _Toc179875680]AFD.17	Anmälningar
[bookmark: _Toc179875681]AFD.171	Anmälningar till myndigheter
[bookmark: _Toc179875682]Beställaren har utfört följande anmälningar:
förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket
anmälan om miljöfarligt avfall
anmälan om kontrollansvarig enligt PBL

Entreprenören ska ombesörja och bekosta alla anmälningar och besiktningar som erfordras för entreprenadens genomförande
Anmälningar ska ske i så god tid att godkännande o.d. erhålls före slutbesiktning. Kopia av dessa anmälningar ska tillställas beställaren för kännedom 
AFD.172	Anmälningar till beställaren
[bookmark: _Toc179875683]Entreprenören ska anmäla när demontering och sanering av farligt avfall har genomförts och färdigställts och därvid slutredovisa arbetet och dokumentationen. 
Innan återfyllnad efter rivning av plintar eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll ska beställarens byggledare underrättas så att besiktning eller kontroll kan ske.
AFD.18	Författningar
[bookmark: _Toc179875684]AFD.181	Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen
Entreprenören får 	inte vidta åtgärder som kan åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i kap. 10 §§ 1-2 i lag om offentlig upphandling.
Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som underentreprenör.
Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva avtalet, såvitt avser fullgjord del av entreprenaden, om entreprenören inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan. Entreprenören är därvid skyldig att ersätta den skada hävningen orsakar beställaren.
AFD.182	Föreskrifter i anslutning till antidiskrimineringslagstiftningen
Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos entreprenören blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt Jämställdhetslagen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering.
Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som underentreprenör.
Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva avtalet, såvitt avser fullgjord del av entreprenaden, om entreprenören inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan. Entreprenören är därvid skyldig att ersätta den skada hävningen orsakar beställaren.
[bookmark: _Toc141065516][bookmark: _Toc179875687][bookmark: _Toc163029960][bookmark: _Toc242584277][bookmark: _Toc243108301][bookmark: _Toc375076206]AFD.2	Utförande
[bookmark: _Toc179875688]AFD.21	Kvalitetsangivelser
[bookmark: _Toc179875690]
AFD.22	Kvalitets- och miljöarbete
AFD.221	Kvalitetsledning
Minimikrav på omfattning av kvalitetsledningssystem (som ej är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000/9001:2008 eller FR2000):
företagets kvalitetspolicy ur vilken det framgår att den:  
a. är anpassad för organisationens syfte, 
b. innefattar ett åtagande att uppfylla krav och att ständigt förbättra företagets arbetssätt,
verksamhetsbeskrivning – en översikt över hur företagets verksamhet är uppbyggd och fungerar och som minst ska visa:
c. omfattningen av kvalitetsledningssystemet
d. de dokumenterade rutiner som har upprättats för kvalitetsledningssystemet eller hänvisningar till dessa rutiner, 
rutiner för planering och styrning av uppdrag och verksamhet inklusive inköp,
rutiner för hantering av korrigerande och förebyggande åtgärder (företagets system för ständiga förbättringar),
kvalitets- respektive miljöutbildning inkluderande fuktsäkring,
mätbara kvalitetsmål med handlingsplaner och ansvarsfördelning för hur och när målen ska uppfyllas,
rutin för registrering av myndighetskrav, beslut och föreskrifter som rör verksamheten,
rutin för årliga interna och/eller externa revisioner - protokoll ska kunna visas.
Entreprenören ska bedriva arbetet inom företaget inom ramen för ovan redovisade minimikrav på ledningssystem. Ledningssystemet ska vara dokumenterat och öppet för granskning av beställaren.
Vid avtalsuppföljning gäller att:
entreprenören ska på beställarens anmodan kunna visa upp manualen i samband med uppdraget,
entreprenören ska på beställarens anmodan rapportera uppfyllelsen av kvalitetsmål
AFD.2211	Beställarens kvalitetsansvarige
Beställarens kvalitetsansvarige för projektet är Dian Vranjic. IOFF
AFD.2212	Entreprenörens kvalitetsansvarige
Entreprenören ska ange vem som är kvalitetsansvarig för entreprenaden.
AFD.222	Miljöledning
Minimikrav på omfattning av miljöledningssystem (som ej är certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004):
dokumenterad miljöpolicy 
identifierade betydande miljöaspekter samt rutin för återkommande uppdatering
rutin för att återkommande identifiera och tillgängliggöra lagkrav och andra krav som berör verksamheten och som är kopplade till företagets miljöaspektekter
dokumenterade mätbara övergripande och detaljerade miljömål 
rutin som säkerställer att personer som arbetar med företaget eller på dess uppdrag görs medvetna om 
a. de betydande miljöaspekterna,
b. betydelsen av att miljöpolicy, rutiner och krav i miljöledningssystemet följs,
c. sina roller och ansvar för att uppfylla kraven miljöledningssystemet,
d. möjliga konsekvenser av att avvika från specificerade rutiner.
rutin som säkerställer att utbildningsbehov identifieras och utbildning tillhandahålls kopplat till miljöaspekter,
rutin för att regelbundet övervaka och mäta sådant i verksamheten som kan ha betydande miljöpåverkan.
Entreprenören ska bedriva arbetet inom företaget inom ramen för ovan redovisade minimikrav på ledningssystem. Miljöledningsystemet ska vara dokumenterat och ska vid anmodan vara öppet för granskning av beställaren.
Vid avtalsuppföljning gäller att:
entreprenören ska på beställarens anmodan kunna visa upp manualen i samband med uppdraget,
entreprenören ska på beställarens anmodan rapportera uppfyllelsen av miljömål.
AFD.2221	Beställarens miljöansvarige
Beställarens miljöansvarige för projektet är Caroline Warnicke, IOFF
AFD.2222	Entreprenörens miljöansvariga
Entreprenören ska ange miljöansvariga för entreprenaden.
Entreprenören ska ange vem som i entreprenörens organisation är ansvarig för avfallshanteringen på arbetsplatsen och i det dagliga arbetet ser till att det fungerar.
AFD.223	Kvalitets- och miljöplan
AFD.2231	Beställarens kvalitets- och miljöplan
Entreprenören ska följa beställarens kvalitets- och miljöplan för projektet, se AFB.22. 13 Övriga handlingar punkt 10.
AFD.2232	Entreprenörens kvalitetsplan
Av kvalitetsplanen ska framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin egenkontroll. Dokumenterad egenkontroll förutsätts föreligga före besiktningar.
Kvalitetsplanen ska innehålla:
Projektorganisation med ansvarsområden
Projektgenomgångar
Rutiner för egenkontroll
Rutiner för slutkontroll
Underlag för besiktningsplan
Förslag till uppföljning/revision av kvalitetsplan.
Totalentreprenören ska anpassa sin kvalitetsplan till den av beställaren/kvalitetsansvarige framtagna kontrollplanen enligt PBL. 
AFD.2233	Entreprenörens miljöplan
Entreprenören ska upprätta en miljöplan. Planen ska redovisa företagets policy för hur byggnadsarbeten ska bedrivas med hänsyn till global och lokal miljö. 
I miljöplanen ska framgå hur följande delar hanteras i projektet: 
arbetsmetodik
materialval
materialhantering
källsortering och omhändertagande av avfall
energianvändning på byggarbetsplatsen
bullerskydd
transporter och arbetsmaskiner med avseende på miljö.

Ur entreprenörens miljöplan ska även framgå hur entreprenören säkerställer att målen i beställarens miljöplan för projektet uppfylls.

AFD.224	Kvalitets- och miljörevision
AFD.2241	Kvalitetsrevision
Beställaren förbehåller sig rätten att vid behov utföra kvalitetsrevisioner hos entreprenören. Entreprenören ska säkerställa tillgång till erforderlig dokumentation samt nödvändiga personalresurser.
AFD.2242	Miljörevision
Beställaren förbehåller sig rätten att vid behov utföra miljörevisioner hos entreprenören. Entreprenören ska säkerställa tillgång till erforderlig dokumentation samt nödvändiga personalresurser.
AFD.225	Avfallshantering
Se beställarens miljöplan för projektet. 
AFD.2255	Rivningsplan
Se beställarens Rivningsplan. AFB.22 11.2
AFD.2256	Saneringsplan
[bookmark: _Toc179875691]Se beställarens Rivningsplan. AFB.22 11.2
AFD.23	ÄTA-arbeten
ABT 06 kap. 2 § 7 utgår och ersätts med följande:
Entreprenören ska utan dröjsmål inhämta beställarens synpunkter om han gör bedömningen att omständighet enligt 4 § i detta kapitel föreligger. Underrättelse enligt denna paragraf ska lämnas skriftligen. ÄTA-arbeten enligt denna paragraf ska beställas skriftligen.
AFD.24	Tillhandahållande av handlingar
[bookmark: _Toc179875692]AFD.241	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden
Beställaren tillhandahåller inga ritningar, beskrivningar, specifikationer o dyl, utöver de i förfrågningsunderlaget under AFB.22 angivna.
AFD.242	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden 
[bookmark: _Toc179875694]Entreprenören ska tillhandahålla de beräkningar och ritningar som är erforderliga för arbetenas genomförande utöver vad av beställaren tillhandahållna handlingar anger.
Alla handlingar ska vara på svenska.
Handlingarna enligt ovan ska överlämnas vid tidpunkt som anges för respektive handling i AF eller teknisk beskrivning. Överlämnandetidpunkterna ska redovisas i tidplan enligt AFD.41.
Entreprenören ska på byggplatsen förvara typgodkännandebevis och tillhörande handlingar i pärmar. Handlingarna ska entreprenadvis sorteras enligt byggdelstabellen i BSAB 96.
Entreprenören ska på byggplatsen förvara leverantörernas monteringsanvisningar i pärmar. Handlingarna ska entreprenadvis sorteras enligt byggdelstabellen i BSAB 96.
Ansöknings- och anmälningshandlingar
Rubricerade handlingar upprättas enligt program och tekniska beskrivningar och AFD.17.
Kvalitetsplan
Kvalitetsplan ska upprättas enligt AFD.2232.
Miljöplan
Miljöplan tillhandahålls enligt AFD.2233.
Plan för hantering av avfall
Plan för hantering av avfall ska upprättas enligt AFD.225.
Saneringsplan
Saneringsplan ska följas enligt AFD.2256.
Redovisning av miljöfarliga ämnen
Redovisning av miljöfarliga ämnen ska ske enligt AFD.2256.
Arbetsmiljöplan
Anpassningar i arbetsmiljöplan ska genomföras enligt AFD.3641. 
Underlag slutdokumentation arbetsmiljö
Anpassningar av dokumentation avseende slutdokumentation arbetsmiljö enligt AFS 1999:3 ska upprättas enligt AFD.364.
Tidplan
Tidplan tillhandahålls enligt AFD.41. 
Bevis om försäkringar
Bevis tillhandahålls enligt AFD.54.
Betalningsplan 
Prestationsbunden betalningsplan tillhandahålls enligt AFD.621.
Säkerhet till beställaren
Säkerhet tillhandahålls enligt AFD.631

[bookmark: _Toc179875707]AFD.27	Underrättelser om avvikelser o d
Underrättelse enligt ABT 06 kap. 2, § 9 ska lämnas skriftligen.
AFD.28	Underentreprenörer
[bookmark: _Toc141065517][bookmark: _Toc179875714][bookmark: _Toc163029961][bookmark: _Toc242584278]Vid val av underentreprenör ska samråd ske med beställaren.
Krav enligt AFB.15, AFB.511, AFB.512, AFD.181, AFD.182 och AFD.34 gäller även för underentreprenörer. Beställaren förbehåller sig rätten att ta in uppgifter för att kontrollera att underentreprenören uppfyller dessa krav. 
Entreprenören ska före upphandling av underentreprenörer ge beställaren möjlighet att kontrollera SKV 4820. Kontroll sker kontinuerligt under hela kontraktstiden. Detta avser samtliga på arbetsplatsen förekommande underentreprenörer. 
[bookmark: _Toc243108302][bookmark: _Toc375076207]AFD.3	Organisation
[bookmark: _Toc179875715]Arbetsspråk för ombud, platschef, representant för respektive underentreprenör under pågående entreprenad och garantitid är svenska.
AFD.31	Ombud m.fl. under entreprenadtiden
[bookmark: _Toc179875716]AFD.311	Beställarens ombud
[bookmark: _Toc179875717]Beställarens ombud , se AFA.12
AFD.312	Beställarens kontrollant
[bookmark: _Toc179875718]Beställarens byggledare är AFA. 124
AFD.313	Entreprenörens ombud
Entreprenören ska i sitt anbud namnge entreprenörens ombud. 
AFD.32	Möten
AFD.321	Startmöte
Beställaren kallar till startmöte enligt ABT 06 kap., 3 § 2.
[bookmark: _Toc179875756]AFD.323	Byggmöten
Byggmöten hålls och protokollförs av beställaren var annan vecka. Entreprenörens produktionsansvariga ska närvara utan tidsbegränsning. 
På särskild kallelse från beställaren eller entreprenören kan byggmöten hållas med tätare intervall. Entreprenören tillhandahåller och bekostar lokal utan tidsbegränsning. 
Varje part svarar för sina kostnader. 
AFD.33	Tillsyn och kontroll enligt PBL
Av byggnadsnämnden fastslagen kontrollplan skall följas av entreprenören och skall ingå som en del i entreprenörens egenkontroll.
AFD.331	Kvalitetsansvarig enligt PBL
Kvalitetsansvarig enligt PBL är:
Jan Håkansson Byggplanering AB
Anders Håkansson.
Hulda Mellgrens gata 7
421 32 Västra Frölunda

[bookmark: _Toc179875722]AFD.34	Arbetsledning och anställda
[bookmark: _Toc179875723]ID 06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning - ska gälla i sin helhet för entreprenaden. Den ska även gälla mellan beställaren och entreprenören.
Samtliga som vistas på arbetsplatsen ska vid anfordran alltid kunna uppvisa legitimation.
AFD.342	Arbetsledning
[bookmark: _Toc179875724]Entreprenören tillhandahåller sakkunnig arbetsledare för i entreprenaden ingående arbeten.  
Utbyte av arbetsledning angiven i kontraktshandling får endast ske efter godkännande av beställaren.
Entreprenören ska redovisa hur arbetsledningen av arbetsplatsen ska vara organiserad (organisation och samordning av egna arbetsledare, underentreprenörer och sidoentreprenörer).
[bookmark: _Toc179875747]AFD.36	Samordning
[bookmark: _Toc179875748]AFD.361	Samordning av arbeten
[bookmark: _Toc179875749]Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 9, gäller att samordning som enligt ABT 06 kap. 3 § 9 åvilar beställaren utförs av entreprenören.
[bookmark: _Toc179875750]AFD.364	Samordning av arbetarskydd

AFD.3641	Ansvar för byggarbetsmiljö 
Uppdragstagare
Entreprenören anlitas som uppdragstagare för arbetets utförande enligt arbetsmiljölagen 3 kap., 7 c § och övertar beställarens uppgifter och ansvar enligt arbetsmiljölagen 3 kap., 6 § och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap., 8 § samma lag. Ett särskilt avtal om ansvarsöverlåtelse kommer att tecknas i samband med beställning av entreprenaden.
Uppdragstagaren ska under varje skede av utförandet se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller byggskedet.
Byggarbetsmiljösamordnare
Uppdragstagaren utser byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) enligt arbetsmiljölagen 3 kap., 7 b §. Den som utses ska utföra uppdraget enligt arbetsmiljölagen 1977:1160 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3 samt i enlighet med övrig lagstiftning och gällande föreskrifter. 
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket
Förhandsanmälan upprättas av byggarbetsmiljösamordnaren för planeringen och projekteringen (BAS-P), som också svarar för att förhandsanmälan skickas in till Arbetsmiljöverket. Uppdragstagaren ska genomföra uppdateringar i förhandsanmälan med uppgifter som framgår av bilaga 1 till AFS 1999:3. 
Arbetsmiljöplan
BAS-P skall upprätta en arbetsmiljöplan utifrån Göteborgs Stads ”Mall för  arbetsmiljöplan: Bygg & anläggningsarbeten” Mallen bifogas förfrågningsunderlaget.
BAS-P skall se till att projektörerna utför riskbedömningar och ger förslag på åtgärder för att motverka dessa risker utifrån Göteborgs Stads dokument ”Riktlinjer för projektörer vid upprättande av underlag för entreprenörens arbetsmiljöplan” Riktlinjerna bifogas förfrågningsunderlaget.
Riskbedömningar och åtgärdsförlag skall överlämnas till BAS-U i god tid före byggstart.
BAS-U ska genomföra anpassningar i arbetsmiljöplanen under tiden för arbetets utförande samt svara för att den hålls aktuell och finns anslagen på arbetsplatsen.
BAS-U ska utföra riskanalyser och åtgärdsbeskrivningar för arbeten med särskild risk enligt AFS 1999:3 § 12a före det att arbete med särskild risk påbörjas.
BAS-U ska se till att under- och sidoentreprenörer genomför riskanalyser och åtgärdsbeskrivningar för arbeten med särskild risk enligt AFS 1999:3 § 12a och att dessa arbetas in i arbetsplatsens gemensamma arbetsmiljöplan före det att arbete med särskild risk påbörjas.
Vid riskanalys och upprättande av åtgärdsbeskrivningar för arbeten med särskild risk ska de riskbedömningar och förslag på åtgärder som projektörerna behandlat vid planeringen och projekteringen tas i beaktande, dessa bifogas förfrågningsunderlaget.
Dokumentation
Uppdragstagaren ska genomföra anpassningar i den dokumentation som avser slutdokumentation enligt AFS 1999:3 § 9, vilken ska överlämnas till beställaren vid slutbesiktningen.
Utbildning, kompetens och erfarenhet 
Den som uppdragstagaren utser till BAS-U och de som utses att sköta byggarbetsmiljösamordningen ska ha:
minst 5 års erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete samt arbete med samordning, ledning eller styrning av bygg- och anläggningsprojekt
teknisk utbildning om minst 2 år 
aktuell dokumenterad arbetsmiljöutbildning omfattande det som sägs i AFS 1999:3 § 6 och i kommentarer till § 6.
Uppdragstagaren ska före det att några arbeten får påbörjas överlämna ett intyg till beställaren som styrker kvalifikationerna enligt ovan.
AFD.3644	Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare
BAS-P utses av entreprenören (uppdragstagaren).
BAS-U utses av entreprenören (uppdragstagaren).


[bookmark: _Toc179875751]AFD.37	Dagbok
[bookmark: _Toc179875754]AFD.38	Uppmätning
[bookmark: _Toc141065518][bookmark: _Toc179875758][bookmark: _Toc163029962][bookmark: _Toc242584279][bookmark: _Toc243108303][bookmark: _Toc375076208]AFD.4	Tider
[bookmark: _Toc179875759]AFD.41	Tidplan
[bookmark: _Toc179875760]Förslag till detaljerad produktionstidplan ska upprättas av entreprenören i samråd med beställaren inom två veckor efter beställning.
Den detaljerade produktionstidplanen ska redovisa samtliga arbeten och vara resurssatt samt redovisa kritiska tidpunkter för de olika arbetsmomenten så att det framgår att kontraktstider kan hållas (vid nätverkstidplaner – kritiska linjen). Entreprenören ska även redovisa kvalitets- och miljökritiska tidpunkter för att tillgodose kraven under AFD.223.
Tidplan ska hållas à jour under entreprenadtiden och vid behov revideras i samråd med beställaren. Entreprenören ska inför varje byggmöte stämma av tidplanen mot egna och andraentreprenörers arbeten.
Entreprenören är skyldig att skriftligen till beställaren omedelbart anmäla alla eventuella avvikelser från tidplanen.
AFD.42	Igångsättningstid	
Entreprenadarbetena beräknas påbörjas under Juni 2014
[bookmark: _Toc179875762]AFD.44	Färdigställandetider
[bookmark: _Toc179875764]Entreprenaden i sin helhet ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2014-08-.
AFD.46	Garantitid
[bookmark: _Toc141065519][bookmark: _Toc179875767][bookmark: _Toc163029963][bookmark: _Toc242584280][bookmark: _Toc243108304][bookmark: _Toc375076209]AFD.5	Ansvar och avhjälpande
[bookmark: _Toc179875768]AFD.51	Vite
[bookmark: _Toc179875769]AFD.511	Vite vid försening
[bookmark: _Toc179875771]Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 50 000 kronor för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt samt med nedanstående belopp för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av de i AFD.44 angivna huvuddelarna samt de i AFD.43 angivna delarna blivit fördröjda:
Med ändring av ABT 06 kap. 5 § 3 gäller härutöver att vite utgår med halva beloppet av ovanstående summa för varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider den tid inom vilken fel enligt besiktningsutlåtande ska vara avhjälpta. Om sådan tidsangivelse saknas gäller tidsangivelsen enligt ABT 06 kap. 5 § 17.
Beställarens rätt att på entreprenörens bekostnad avhjälpa fel enligt ABT 06 kap. 5 § 17 kvarstår.
AFD.513	Vite vid skada på vegetation
AFD.518	Övriga viten
-
[bookmark: _Toc179875775]AFD.519	Vite vid brott mot arbetsmiljölagen eller dess föreskrifter
Om entreprenören bryter mot arbetsmiljölagen eller dess föreskrifter ska entreprenören stå för de kostnader som detta kan orsaka beställaren.
[bookmark: _Toc179875779]AFD.53	Ansvar mot tredje man
[bookmark: _Toc179875780]AFD.531	Syn inom närliggande område
[bookmark: _Toc179875781]Innan arbete påbörjas kallar GE till syn av närliggande tomt-, mark- och gatuområden, befintliga byggnader och anläggningar samt ledningar och dylikt som kan påverkas av entreprenadernas arbeten.
Varje part svarar för sin del av kostnaderna. Kostnaden för eventuell syneförrättare betalas av beställaren.
Protokoll ska ange områdens, byggnaders och anläggningars skick särskilt beträffande sprickors storlek och läge samt kompletteras med erforderliga foton och ritningar. Protokoll upprättas av syneförrättaren.
Efter utförda arbeten förrättas ånyo syn
Vid syn ombesörjer beställaren att berörda huvudmän är närvarande.
Därest syn uteblir betraktas närliggande tomt-, mark- och gatuområden, befintliga byggnader samt ledningar och dylikt som felfria vid entreprenadens början.
AFD.54	Försäkring 
Entreprenören ska styrka att hans allrisk- och ansvarförsäkring uppfyller försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring som ska tecknas enligt ABT 06 kap. 5 § 22, och utöver detta med beställaren som medförsäkrad, teckna kompletterande försäkringsskydd enligt AFD.541 – AFD.547.
 Med ändring av ABT 06 kap. 5 § 22, tredje stycket, ska entreprenören teckna ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under entreprenad- och garantitiden med försäkringsbeloppet 300 basbelopp. Försäkringen ska inkludera skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar), skada på omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust samt entreprenörens ansvar för miljöskada.
Ett bevis utställt av entreprenörens försäkringsbolag ska överlämnas till beställaren senast två veckor efter beställning. Om försäkringsmäklare undertecknar beviset ska fullmakt från försäkringsbolaget bifogas. Beviset ska innehålla en försäkran som explicit uttrycker att försäkringar är tecknade enligt beställarens krav i dessa administrativa föreskrifter.
Beviset ska överlämnas i form av Sammanställning av avtalade försäkringar i form av till förfrågningsunderlaget bifogad bilaga (se AFB.22 Övriga handlingar), som ska vara underskriven av entreprenörens försäkringsbolag.
Med tillägg till ABT 06 kap. 8 § 1 gäller att beställaren äger rätt att annullera avtalet om inte sådant bevis överlämnas inom föreskriven tid.
AFD.541	Försäkringar under garantitiden
-
AFD.548	Förnyelse av försäkring
Entreprenören ska senast en vecka efter varje förfallodag för försäkring visa att försäkringsskyddet bibehålls. 
Entreprenören ska visa detta till och med garantitidens utgång.
AFD.549	Underrättelse om försäkringsutnyttjande
Entreprenör ska omedelbart underrätta beställaren om avtalade försäkringsbelopp har utnyttjats. 
Entreprenören ska visa detta till och med garantitidens utgång. 
[bookmark: _Toc179875789]AFD.55	Ansvar för brandskydd
AFD.551	Ansvar för heta arbeten
Entreprenören ska efter anfordran uppvisa intyg över av berörd personal genomgången utbildning.
[bookmark: _Toc179875790]AFD.5511	Byggherrens tillståndsansvarige
[bookmark: _Toc179875791]Byggherren har överlåtit tillståndsansvaret till entreprenören – se AFD.5512. Kontaktman i brandskyddsfrågor är beställarens projektledare.
 Namn på Anläggningsansvarig erhålls av beställaren. 
AFD.5512	Entreprenörens tillståndsansvarige
Entreprenören skall ange tillståndsansvarig.
[bookmark: _Toc141065520][bookmark: _Toc179875794][bookmark: _Toc163029964][bookmark: _Toc242584281][bookmark: _Toc243108305][bookmark: _Toc375076211]AFD.6	Ekonomi
[bookmark: _Toc179875795]Överföring av fordran till annan betalningsmottagare medges inte utan särskild överenskommelse mellan parterna.
AFD.61	Ersättning 
[bookmark: _Toc179875796]ÄTA-arbete ska anses beordrat först sedan det beställts skriftligt enligt AFD.23.
Med ändring av/tillägg till ABT 06, kap. 6 § 5 gäller att för arbete enligt ABT 06, kap. 2 § 4 för vilken entreprenören ämnar begära ersättning utöver kontraktssumman, ska entreprenören i god tid före åtgärdens utförande skriftligen anmäla till beställarens ombud att åtgärden kommer att föranleda tilläggsdebitering. Har entreprenören icke gjort sådan anmälan innan arbetet påbörjats, har entreprenören inte rätt till ersättning för sådant arbete. 
Kontraktets à-prislista ska tillämpas, såvida beställaren ej begär särskilt anbud och detta leder till beställning. Endast om någon av dessa ersättningsformer inte kan tillämpas, ska löpande räkning komma ifråga.
AFD.611	Ersättning för ÄTA-arbeten
[bookmark: _Toc179875797]Reglering ska ske enligt nedanstående ordning. I första hand används i anbud lämnade à-priser. I andra hand lämnas anbud enligt punkt B nedan. Om överenskommelse ej kan träffas enligt punkt B tillämpas löpande räkning enligt punkt C nedan.
A. Ersättning enligt à-pris (i första hand)
För tillkommande och avgående arbeten gäller att uppgift om kostnader baserade på à-prislista ska föreläggas beställaren utan dröjsmål, om möjligt före ändringens eller tilläggsarbetets utförande.
Tillägg och avdrag vid ändringar eller tilläggsarbeten regleras:
enligt à-prislista enligt tillhandahållet formulär
med i anbud angivna à-priser per arbetstimma för olika yrkeskategorier arbetare
à-priser ska avse färdig kostnad och inkludera alla kostnader enligt ABT 06, kap. 6 § 9 punkterna 2, 3, 4, 6, 7 och 8a.
Timpriserna ska vara fasta utan indexreglering under hela kontraktstiden.
À-priserna ska vara fasta utan indexreglering under hela kontraktstiden.
B. Enligt anbud som redovisas med kalkyl som byggs upp med hjälp av à-priser, där sådana finns, eller med hjälp av de regler som gäller för löpande räkning. Anbud lämnas till fast pris utan indexreglering (i andra hand)
AFD.612	Ersättning för reglerbara mängder
Omfattning och mätreglering sker enligt förekommande mängdbeskrivning utformad efter AMA, samt utifrån redovisade byggnadsbeskrivningar och ritningar (AFB 22)
[bookmark: _Toc179875798]AFD.613	Ersättning för rese- och traktamentskostnader
[bookmark: _Toc179875799]Kostnaderna för resor, restid och traktamenten ska vara inkalkylerade i anbud samt i à-priser och i angivna timpriser.
AFD.614	Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)
[bookmark: _Toc179875800]Indexreglering medges ej.
AFD.615	Slutavräkning
[bookmark: _Toc179875801]Med ändring av ABT 06, kap. 6 § 19, första stycket gäller:
Entreprenören ska inom 3 månader från entreprenadtidens utgång till beställaren översända slutkostnadsredovisning upptagande samtliga återstående fordringar avseende entreprenaden.
AFD.62	Betalning
[bookmark: _Toc179875802]Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden. 
AFD.621	Betalningsansvar
[bookmark: _Toc179875803]AFD.622	Betalningsplan
Prestationsanpassad betalningsplan upprättas av entreprenören i samråd med beställaren.
Varje faktureringspost ska utgöra högst 90 % av värdet av utförda kontraktsarbeten. Innehållna medel får dock inte överstiga 5 % av kontraktssumman.
Betalningsplan samordnas med tidplan enligt AFD.41.
[bookmark: _Toc179875804]AFD.623	Förskott
[bookmark: _Toc179875805]Förskott beviljas inte. 
AFD.624	Fakturering
[bookmark: _Toc179875806]Fakturering får ske först sedan i betalningsplan angivet arbete utförts. Betalningsplan ska även innefatta egenkontrol, relationshandlingar och slutredovisning av avfall.
Dessutom gäller att första fakturering får ske först sedan kvalitetsplan enligt AFD.2232, miljöplan enligt AFD.2233, säkerhet enligt AFD.631 och intyg över tecknade försäkringar enligt AFD.54 har översänts.
Med ändring av ABT 06 kap 6§15 gäller att:
Innehållna medel får inte faktureras förrän i slutbesiktningsprotokoll upptagna fel och brister är avhjälpta och godkända samt att all redovisning av avfall är utförd.
På samtliga fakturor ska det totala faktureringsbeloppet samt innehållna medel t.o.m. faktureringsdagen anges exklusive moms.
Eventuella ändringar och tilläggsarbeten ska faktureras separat, varvid varje enskild ändring/enskilt tilläggsarbete ska kunna identifieras.
Faktureringsadress:
N393 Idrott och förening
Intraservice
405 38 Göteborg
Mottagarkod IF 45
Fakturor ska vara märkta med mottagarkod och namn på ombud, projektnummer, objektsnummer och projektnamn. 
[bookmark: _Toc179875807]AFD.63	Säkerhet
[bookmark: _Toc179875808]AFD.631	Säkerhet till beställaren
[bookmark: _Toc141065521][bookmark: _Toc179875810][bookmark: _Toc163029965][bookmark: _Toc242584282]Entreprenören ska ställa säkerhet i form av bankgaranti eller likvärdigt för sitt åtagande. Beställaren ska ensam ha rätten att bedöma likvärdigheten. Bankgarantin ska vara skriven på svenska och säkerheten ska ej vara tidsbunden.
Moderbolagsgaranti betraktas ej som likvärdig.
[bookmark: _Toc243108306][bookmark: _Toc375076212]AFD.7	Besiktning
[bookmark: _Toc179875811]AFD.71	Entreprenadbesiktningar 
Med ändring av ABT 06, kap. 5 § 17, är entreprenören ej berättigad att avhjälpa fel som framträder efter garantitiden.  
[bookmark: _Toc179875818]AFD.713	Slutbesiktning
[bookmark: _Toc179875819][bookmark: _Toc179875823]Generalentreprenören ska skriftligen senast 4 veckor i förväg underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning. 
Godkända besiktningsutlåtanden från samtliga myndighetsbesiktningar, samt slutredovisning av kvalitetsplan och miljöplan ska föreligga senast vid slutbesiktningen, och är en förutsättning för entreprenadens godkännande.
AFD.717 	Efterbesiktning 
Efterbesiktning av anmärkningar noterade i besiktningsutlåtande kommer att ske.
Anmärkningar ska vara åtgärdade senast tre veckor efter erhållet besiktningsprotokoll.
AFD.72	Besiktningsman
Besiktningsman utses av beställaren.
[bookmark: _Toc141065522][bookmark: _Toc179875824][bookmark: _Toc242584283][bookmark: _Toc243108307][bookmark: _Toc375076213]AFD.8	Hävning
[bookmark: _Toc141065523][bookmark: _Toc179875825][bookmark: _Toc163029967][bookmark: _Toc242584284][bookmark: _Toc243108308]Med tillägg till ABT 06, kap. 8, § 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvitt avser återstående arbeten, då entreprenören brister i fullgörandet enligt AFD.181, AFD.182, AFD.22 och AFD.28.
[bookmark: _Toc375076214]AFD.9	Tvistelösning
[bookmark: _Toc141065524][bookmark: _Toc179875826][bookmark: _Toc163029968]Med ändring av ABT 06, kap. 9 § 1 föreskrivs att tvist på grund av entreprenadkontraktet avgörs av svensk domstol enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande enligt Lagen om skiljemän.
Med tillägg till ABT 06, kap. 9 § 1 föreskrivs att vid tvist ska Stockholms handelskammare utses som skiljeman med tillämpning av Svensk rätt.
[bookmark: _Toc242584285]AFD.91	Förenklad tvistelösning

[bookmark: _Toc243108309][bookmark: _Toc375076215]AFH	ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL
[bookmark: _Toc141065525][bookmark: _Toc179875827][bookmark: _Toc163029969][bookmark: _Toc242584286][bookmark: _Toc243108310][bookmark: _Toc375076216]AFH.1	Placering av allmänna hjälpmedel
[bookmark: _Toc179875828]Placering av bodar, upplagsplan o.d. ska ske i samråd med beställaren samt i enlighet med Brandskyddsföreningens rekommendationer Brandskydd byggbodar (2009) och Brandskydd på byggarbetsplatser (2011).
Det åligger entreprenören att söka övriga erforderliga tillstånd.
För containrar och kärl för byggavfall och liknande gäller att:
kärl på hjul ska förankras med låsanordning minst 6 meter från byggnad
öppen container ska placeras minst 6 meter från byggnad
pappersavfall o.d. ska förvaras i låst container som ska placeras minst 4 meter från byggnad.
AFH.11	Placeringsritning som upprättas av entreprenören
Beställaren ska godkänna placeringsritningen.
AFH.2	Bodar


AFH.273 	Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls
Entreprenören får nyttja befintliga byggnader så länge som tidplanen följs.
Entreprenören ansvarar för att arbetsmiljölagar och –föreskrifter följs.
[bookmark: _Toc186006797][bookmark: _Toc196791203][bookmark: _Toc242584289][bookmark: _Toc243108311][bookmark: _Toc375076217][bookmark: _Toc163029971]AFH.4	Tillfällig el- och VA-försörjning
[bookmark: _Toc179875830]Det ankommer på entreprenören att själv förvissa sig om möjligheten till inkoppling av el- och VA-anslutning samt kostnader därför under entreprenadtiden.
[bookmark: _Toc242584290]
[bookmark: _Toc243108312][bookmark: _Toc375076218]AFH.5 	Skydd av arbete och egendom m m
AFH.51 	Skydd av arbete
AFH.52 	Skydd av ledning, mätpunkt m m
AFH.53 	Skydd av vegetation
[bookmark: _Toc141065527][bookmark: _Toc179875832]AFH.55	Skydd av egendom
Erforderliga skyddsåtgärder för att motverka alla slags skadeverkningar på byggnader och egendom samt material ska vidtagas.
TE skyddar byggnader och byggnadsdelar och svarar för tillträdesskydd till byggnaden under och efter arbetstiden, så att obehöriga icke kan beredas tillträde till byggnaden.
AFH.56 	Tillfällig inhägnad
[bookmark: _Toc141065528][bookmark: _Toc179875833][bookmark: _Toc163029972][bookmark: _Toc242584291]Arbetsområdet ska på betryggande sätt avgränsas med lämplig inhägnad.
Byggherren förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet och på tillfälliga inhägnader.
[bookmark: _Toc243108313][bookmark: _Toc375076219]AFH.6	Tillfälliga konstruktioner
AFH.61 	Ställningar m.m.
[bookmark: _Toc179875834]AFH.62	Arbetarskyddsanordningar
[bookmark: _Toc141065530][bookmark: _Toc179875837][bookmark: _Toc163029973][bookmark: _Toc242584294][bookmark: _Toc243108316][bookmark: _Toc375076222]AFH.9	Övriga allmänna hjälpmedel
[bookmark: _Toc179875838]AFH.91	Skyltställning och orienteringstavla
[bookmark: _Toc179875839]TE bekostar, tillhandahåller, uppsätter och underhåller ställning för skyltar med orienteringstavla jämte skylt för beställaren, samt söker bygglov för denna.
Skylten ska ha utseende enligt beställarens identifikationsregler (se 13 övriga handlingar punkt 12 Skyltmall). 
AFH.93	Varningsmärken m.m. under byggtiden
[bookmark: _Toc141065531][bookmark: _Toc179875840][bookmark: _Toc163029974]Varningsmärken, avstängningar, varningssignaler och andra anordningar som behövs för den allmänna trafiken eller påfordras av myndighet tillhandahålls av TE.
[bookmark: _Toc242584295][bookmark: _Toc243108317][bookmark: _Toc375076223]
AFJ	ALLMÄNNA ARBETEN
[bookmark: _Toc141065532][bookmark: _Toc179875841][bookmark: _Toc163029975][bookmark: _Toc242584296][bookmark: _Toc243108318][bookmark: _Toc375076224]AFJ.1	Transporter, hantlangning vid transporter
[bookmark: _Toc179875842]AFJ.11	Transporter
[bookmark: _Toc179875843]AFJ.111	Transportöppningar
[bookmark: _Toc141065534][bookmark: _Toc179875845][bookmark: _Toc163029977][bookmark: _Toc242584299]AFJ.4	Skyddsåtgärd
[bookmark: _Toc179875846]AFJ.43	Bullerskydd
Maximalt tillåtet buller utomhus för maskiner och arbetsredskap är 80 dB (A) mätt i frifält 7 meter från bullerkällan. För kvälls- och nattarbete krävs tillstånd enligt AFD.132.
Generellt gäller att bullret ska begränsas så långt praktiskt möjligt. Det innebär att lägre ljudnivåer kan påfordras om så bedöms rimligt med hänsyn till förhållandena på byggplatsen eller uppträdande olägenheter i omgivningen.
Endast ljuddämpade kompressorer får användas och uppställas på plats i samråd med beställaren.
Samråd mellan entreprenör och beställare ska ske så att eventuellt bullrande arbete utförs så tyst som möjligt.
Se Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15).
AFJ.44 	Dammskydd
Entreprenören ska utföra erforderliga skyddsåtgärder så att damm ej sprids till omgivningen.
Observera att det finns en skola i arbetsområdets omedelbara närhet.
Skydd och sanering av asbest skall utföras av certifierat saneringsföretag.
[bookmark: _Toc179875847]AFJ.45	Begränsning av miljöstörande utsläpp
[bookmark: _Toc242584300]I syfte att minska miljöstörningar i form av avgaser och buller gäller enligt AFB.22 p.13 ”Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader” daterad 2011-07-01, sid 5-9 (avseende drivmedel, fordon, arbetsmaskiner och kemiska produkter) för arbeten inom hela Göteborgs stad. 
[bookmark: _Toc141065536][bookmark: _Toc179875851][bookmark: _Toc163029979][bookmark: _Toc242584302][bookmark: _Toc243108322][bookmark: _Toc375076228]AFJ.7	Länshållning, renhållning och rengöring
[bookmark: _Toc179875853]AFJ.72	Renhållning 
Entreprenören svarar även för gaturenhållning, sandning och dylikt på gatumark och/eller gångbana utanför arbetsområde vid tomt, vilket enligt renhållningsstadgan åvilar fastighetsägaren.
Transportvägar enligt APD-plan.
Vid omhändertagande av avfall från byggverksamheten, se beställarens miljöplan för projektet.
[bookmark: _Toc179875855]AFJ.75	Städning och slutrengöring
[bookmark: _Toc179875857]AFJ.752	Slutrengöring
[bookmark: _Toc179875858]Slutrengöring omfattar utvändig rengöring samt sådana ytor utanför arbetsområdet som nedsmutsats genom entreprenadarbetena.
AFJ.76	Återställande av mark
[bookmark: _Toc141065537][bookmark: _Toc179875859][bookmark: _Toc163029980][bookmark: _Toc242584303]Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan ska tas bort. Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat. Markyta skall återfyllas och avjämnas.
Gropar och hål där vatten kan samlas tillåts ej.
[bookmark: _Toc243108323][bookmark: _Toc375076229]AFJ.8	Inmätning och utsättning
AFJ.81 	Inmätning
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