**Priskonkurranse**

Dere inviteres herved til tilbudskonkurranse i følgende konkurranse(r):

|  |  |
| --- | --- |
| Konkurranse nr. 1 | **Gjenoppbygging innvendig.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Forsikringsselskap: | KLP |
| Skadenummer: | 338304 |
| Skadedato: | 25.06.19 |
| Skadeadresse: | Hagerups vei 6, 5093 Bergen |
| Skadetype: | Brann |
| Objekt: | Leilighet |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivitet | Dato |
| Forespørsel utsendt |  |
| Bekreftelse av interesse innen |  |
| Fellesbefaring |  |
| Avklaringer |  |
| Frist for innsendelse av tilbud | Blir satt av kommunen. |
| Kontraktstildeling |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Antall vedlegg | 3 |

1.1 Fremdriftsplan

|  |
| --- |
| Krister Haugsbø  11.11.2019 |

|  |
| --- |
| **Kort beskrivelse oppbygging** |
| Gjenoppbygging av leilighet som ligger i 3 etasje etter at brannsanering er utført.  Nye overflater på alle rom, samt skifte flere dører og vinduer, samt installasjon av el og rør. |

|  |
| --- |
| **Konkurranse nr. 1** |
| ***Entre på ca. 3,3m2:***   * Montere 6mm gipsplater på alle vegger. * Sette inn ny ventil i vegg ved gatedør. * Skifte gatedør til tilsvarende som eksisterende dør. * Sette inn nye fyllingsdører til stue, kjøkken og bad. * Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget). * Sparkel og male vegger og tak. * Nye standart slette lister på gulv, dører og tak.   ***Bad på ca. 3,3m2:***   * Slipe bort flislim fra gulv og vegger. * Montere nye membranplater på vegg mot kjøkken og entre. * Membran og fliser på gulv og vegger (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget). Fliser skal gå mot vindu. Standard fliser til vegg/gulv. * Gipse himling. * Sparkle og male himling, samt fuge overgang vegg/tak. * Lister dør.   ***Kjøkken på ca. 8,6m2:***   * Nytt tilfarergulv med 22mm sponplater. * Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget). * Utforing av yttervegg med stålstender og 70mm isolasjon. * 13mm gipsplater på alle vegger. * Kle inn rør som går fra avtrekk over komfyr og ut i yttervegg, samt avtrekk fra bad. * Montere ny avtrekksvifte over komfyr, som også trekker ut fra bad. * Levere kjøkkeninnredning (normalt utrustet) med 5 underskap og 4 overskap + benkeplater og utslagsvask. * Montere innredningen som blir valgt. * Levere og montere nytt vindu. * Sparkle og male vegger og tak. * Sette inn ny fyllingsdør til soverom. * Liste gulv, dør/vinduer og tak.   ***Soverom på ca. 13,4m2:***   * Bygge opp igjen deler av gulvet som er åpnet opp. * Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget). * Utforing av yttervegg med stålstender og 70mm isolasjon. * 13mm gipsplater på alle vegger. * Ny ventil i yttervegg. * Sparkle og male vegger og tak. * Sette inn ny fyllingsdør inn til soverom 2. * Liste gulv, dør/vinduer og tak.   ***Soverom på ca. 10,3m2:***   * Bygge opp igjen deler av gulvet som er åpnet opp. * Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget). * Utforing av yttervegg med stålstender og 70mm isolasjon. * 13mm gipsplater på alle vegger. * Ny ventil i yttervegg. * Lever og montere nytt vindu. * Sparkle og male vegger og tak. * Sette inn ny fyllingsdør inn til stue. * Liste gulv, dør/vinduer og tak.   ***Stue på ca. 19m2:***   * Bygge opp igjen deler av gulvet som er åpnet opp. * Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget). * 6mm gipsplater på alle vegger, foruten om vegg mot trappehus som skal pusses med betong. * Lever og montere nytt vindu og terrassedør. * Sparkle og male vegger og tak. * Liste gulv, dør/vinduer og tak.   ***Elektriker:***   * installasjon av stikk, brytere, lys og vk med mer iht vedlagt tegning/oppsett.   ***Rørlegger: Bad og kjøkken***   * Dusjforheng og stang. * Dusjbatteri. * Dusjgarnityr i krom. * Innbygningssisterne m/krom trykknapp, samt veggskål med sete. * Servant m/holdere. * Servantbatteri. * Speilskap 60cm m/LED-lys. * Håndklestang enkel 60cm. * Toalettrullholder. * Vannlåser og tilkoblinger. * Låsbar dør m/ramme til fordelerskap. * Opplegg for vaskemaskin på bad. * Blandebatteri m/avst. for oppvaskmaskin. * Benkebereder 120l. * Lekkasjesikring på benkebereder (ekstra). * Nye rør-i-rør til kjøkken inkl koblingsbokser.   ***Utvendig:***   * Skifte deler av takrenne over kjøkkenvindu. * Male berørt del på nytt. * Fuge/tette rundt vinduer som blir satt inn.   ***Generelt:***   * Tilse at HMS er ivaretatt gjennom hele byggeperioden. * Rigg, drift, transport, administrasjon, materiell og boss utgifter skal være med i prisen. * **Tilbyder må ta egne vurderinger utover vedlagt spesifikasjon, samt ta kontrollmål.** * Byggeplass skal holdes ryddig/sikker i hele byggeperioden. * Utvask etter reparasjon inkl oppgang. * FDV dokumentasjon. * Det skal fremkomme av tilbudet når en beregner oppstart, samt estimert reparasjonstid. * Tegninger/skisse ligger vedlagt. |