**Prissammenstilling**

I kontraktens enhetspriser er inkludert alle kostnader for utførelse av arbeidet.

Enhetsprisene skal bl.a. inkludere følgende, (listen er ikke uttømmende):

* Materialer og hjelpematerialer
* Arbeidslønn
* Sosiale utgifter
* Transport
* Redskaper, verktøy og maskiner
* (Stillaser)
* Administrasjon og fortjeneste
* Kostnader for kontroll- og kvalitetssikring av utførelse, og utarbeidelse av drift og vedlikeholds dokumentasjon
* Pålegg fra offentlige myndigheter
* Rydding og fjerning av bygningsavfall, uttransport, opplasting, inkl. containere, bort kjøring og deponering på fyllplass inkl. nødvendige avgifter
* Kontrollmåling av alle oppgitte mål på stedet
* Risiko

Alle angitte enhetspriser skal generelt gjelde innenfor hele anleggsområdet med mindre annet er bestemt i spesiell beskrivelse.

**Kontraktssum**

Prisene er forberedt med utgangspunkt i tilbudsgrunnlagets spesifiserte dokumenter og beskrevne arbeider, alt i overensstemmelse med tilsendt tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner. Enhetspriser som er blanke anses å være inkludert i tilbudet/andre enhetspriser.

Alle krav satt i konkurransegrunnlag skal medtas.

**Priser Østre Greverud kunstgressbane:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rigg og drift, inkluderer forsikring, gebyrer, sikkerhetsstillelse, Drift og vedlikeholdsplan med FDV-dokumentasjon ved overtagelse. | Kr |
| Fjerning av eksisterende kunstgressdekke, inklusiv fjerning av tilhørende innfyll materialet (sand, SPR granulat) 7208 kvm. Til miljøvennlig mottak for avhending/resirkulering/gjenbruk av granulat/sand kunstgress og evt. pad. Avgift, fraktkostnader og andre kostnader knyttet til denne inkluderes i tilbudssummen.  | Kr |
| Fjerning av kantstein rundt hele banen på 2 x 68 m + 2 x106 m | Kr |
| Kantskjæring av eksisterende asfalt slik at banen får en størrelse på 68,4 x106,4 m. Dvs. fjerning av asfalt ca. 75 kvm rundt banen | Kr |
| Avretting av eksisterende underlag ihht. tekniske krav for legging av kunstgressbane. 7280 kvm | Kr |
| Tilføring av nødvendig avrettingsmasser (ca. 10 m3 ??): Subus 1-8mm med lite (maks. 3-5 %) 0- stoff. Inklusiv transport, utlegging, normal komprimering.Summen skal ikke overføres til kontrakten, men skal inkl. i evaluerings- summen. Faktiske mengder avregnes. | Kr |
| Levering/montering av komplett kunstgressdekke som må ligge stabilt og som må tåle vinterbrøyting uten forskyvninger av dekket, - inklusiv **Opsjon:** **anbefalt ny pad/nytt støtdempingssjikt** (se nærmere beskrivelse neste side)**,** anbefalt kantstein for innfesting av kunstgressdekke i ytterkant rundt hele banen og alt tilhørende, 7280 kvm. Dette utgår hvis oppdragsgiver evt. må velge alternativt system og erstattes da med pris fra alternativt system. | Kr |
| Oppmerking ihht. bestemmelsene for spilleflate for fotball på 64 x 100 m med forskriftsmessig sikkerhetssone på sidene og bak mål | Kr |
| Banemerking fortsatt: 2 stk.7-er bane på tvers av11-er banen med nødvendige sikkerhetssoner og markeringer for 4 stk 5-er baner | Kr |
| Testing, prøving ihht. krav for etablering av kunstgressdekke | Kr |
| Alt regnings arbeid må avklares på forhånd med oppdragsgiver. Alle timesatser under regnings arbeid blir multiplisert med 30 timer, summert og lagt til tilbudssummen. Summen skal ikke overføres til kontrakten, men skal inkl. i evaluering summen | Kr/time |
| Årlig inspeksjoner/tilstandsregistrering.1 kontroll pr år gjennom 10 år | Kr |
| **Obligatorisk opsjon som er en del av samlet prisvurdering:** **Eksisterende PAD fjernes og skal resirkuleres/gjenbruk avhendiges til godkjent mottak. Avgift, fraktkostnader og andre kostnader knyttet til dette spesifiseres og inkluderes i tilbudssummen,**(inkl. noe grunnarbeider og finplanering)**Etablering av nytt anbefalt støtdempingssjikt/dekke tilfredsstillende dempningsevne og god varme gjennomstrømningsevne spesifiseres**(åpen cellestruktur eller lignede)inkludert- Mengde <150 m2  | KrKr |
| **Obligatorisk opsjon som er en del av samlet prisvurdering:****Styringssystem på data basert på tempraturfølere i banedekket, værstasjon, snøsensor og sentral som styrer pumper og ventiler, samt div. varslingsmuligheter ved feil på anlegget.** alt. temperaturføler i dekket og elektronisk værmålersom styrer temperaturen)**Obligatorisk opsjon som er en del av samlet prisvurdering:**Anskaffelse av anbefalt og egnet vedlikeholdsutstyr for sommer og vinterdrift | KrKr |
| **Obligatorisk opsjon som er en del av samlet prisvurdering:**Systematisk vedlikehold – pr. år i 3-4 år | Kr |
| **Total sum eksklusive merverdiavgift. Overføres til sammendrag.** | Kr |

**Sammendrag**

|  |  |
| --- | --- |
|  Østre Greverud kunstgress | Kr |
|  **Opsjon**: Fjerning av gammel pad og etablering av ny pad, - tilsammen | Kr |
|  **Opsjon**; Installering av styringssystem mm. | Kr |
|  **Total sum for evaluering eksklusive merverdiavgift** | Kr |

**Forbehold og avvik**

Dersom tilbudet inneholder forbehold eller avvik i forhold til beskrivelsen i konkurransegrunnlaget, skal leverandøren liste opp disse i understående tabell, evt. eget navngitt bilag. Leverandøren kan ikke på et senere tidspunkt gjøre gjeldende forbehold eller avvik dersom de ikke er beskrevet i tabellen eller bilaget. Forbehold skal spesifiseres tilstrekkelig til at de kan prises av oppdragsgiveren, dersom ikke tilbyder priser disse selv.

Inneholder tilbudet forbehold eller avvik: Ja:  Nei: 

Følgende forbehold og/eller avvik gjelder:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Forbehold og/eller avvik er angitt på eget bilag nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Underentreprenører**

Dersom entreprenører baserer seg på underentreprenører eller samarbeidspartnere for å gjennomføre kontraktarbeidet, skal disse oppgis med angivelse av hvilke områder og andeler av anskaffelsesomfanget de skal dekke. Det tillates at tilbudsgiver tilbyr alternative underentreprenører innenfor samme fagfelt.

Tilbyder står selv ansvarlig for underentreprenørers oppfyllelse av kontraktsforpliktelser og forpliktelser i henhold til ”Forskrift om offentlige anskaffelser”. Informasjon som etterspurt vedr. kvalifikasjoner (se Konkurransebeskrivelsen pkt. 5 Kvalifikasjonskrav) skal inngis for både hoved- og underentreprenører og forpliktelseserklæring skal fylles ut for hver enkelt underentreprenør.

Det skal tydelig fremkomme hvilke kvalifikasjoner som dokumenteres for hhv hoved- og eventuelle underentreprenører, og hvor mye av kontrakten underentreprenør skal utføre.

Se forøvrig egne krav om underentreprenører i kap. B2 Spesielle kontraktsbestemmelser.

Tilbyder står selv ansvarlig for underentreprenørers oppfyllelse av kontraktsforpliktelser og forpliktelser. Informasjon som etterspurt vedr. kvalifikasjoner (se Konkurransebeskrivelsen pkt. 5 Kvalifikasjonskrav) skal inngis for både hoved- og underentreprenører og forpliktelseserklæring skal fylles ut for hver enkelt underentreprenør.

Det skal tydelig fremkomme hvilke kvalifikasjoner som dokumenteres for hhv. hoved- og eventuelle underentreprenører.

Det tillates ikke underentreprenører eller samarbeidspartnere i mer enn 2 nivåer under hovedentreprenør. Dette vil si at underentreprenør til hovedentreprenør kan ha underentreprenører, men ytterligere undernivåer godtas ikke.

Det er under tilbudsregningen samarbeidet med følgende firmaer for de forskjellige underentrepriser/underentreprenørers vedkommende:

Nr. Fagområde: Firma:

1 ...................................................................................................

2 ...................................................................................................

Ev. utskiftning/endring av underentreprenør(er) i prosjektperioden skal godkjennes av oppdragsgiveren.