

|  |
| --- |
| **Konkurransegrunnlag - Del IIIVedlegg C****Leveransekrav for Djupdalen, Ørland kommune****Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning Region Midt****Sesong 2018-2020 + (2021+2022)**Ephorte: 2018/xxxx |

Innhold

[1 Beskrivelse av oppdraget 3](#_Toc518888757)

[1.1 Tidsfrister 3](#_Toc518888758)

[1.2 Krav til leveransen 3](#_Toc518888759)

[1.3 Krav til utstyr 3](#_Toc518888760)

[1.4 Tilleggsoppdrag 3](#_Toc518888761)

[2 Døgnmulkt eller erstatning for forsinkelse og mangelfull leveranse 4](#_Toc518888762)

# Beskrivelse av oppdraget

## Tidsfrister

Brøyting skal utføres ved oppnådd snødybde alle virkedager unntatt bevegelige helligdager og helger.

Brøyting skal skje før oppstart av arbeidsdag for gangveier, bilveier og parkeringsplasser, forventet klart til
kl. 0700.

Dersom snøfall ikke medførte nådd brøytekrav ovennevnte frister, men nås innen kl. 1530, skal brøyting iverksettes snarest samme virkedag.

Brøyting skal skje etter fagmessig god standard for å sikre gode forhold på avtaleområdet.

## Krav til leveransen

Området som skal brøytes og strøs angis på enkel kartskisse på befaringsdagen.

Spesielt angitte brøyteområder skal brøytes ned til hard overflate slik at det kan kjøres gaffeltruck med last uten fare for fastkjøring og tap av last.

* **Brøyting starter ved snødybde**: Brøytingen skal skje uoppfordret ved snødybde 5 cm.
* **Strømiddel:** 4-8 mm strøsingel

Strøing skal skje på alle områder avtalen dekker slik at det er forsvarlig å forflytte seg med normal vinterbekledning for personell eller piggfrie dekk på kjøretøy.

Strøing skal skje etter fagmessig god standard for å sikre gode forhold på avtaleområdet.

* **Feiing:** Feiing av alle områder inkludert bortkjøring skal være gjennomført innen 7. mai hvert år.

## Krav til utstyr

Det kreves at leverandøren freser bort snøen for å sikre tilstrekkelig sikt over brøytekanter, og for å få snøen langt nok unna slik at man opprettholder veibredde.

## Tilleggsoppdrag

Det vil i noen tilfeller, avhengig av aktivitet, være behov for ekstra brøyte-/strøoppdrag. Leverandøren må i slike tilfeller kunne stille alle dager inkludert helger og bevegelige helligdager.

Dette skal utføres av leverandøren på bestilling og skal faktureres i henhold til priser for medgått tid og materiell i prisskjema.

# Døgnmulkt eller erstatning for forsinkelse og mangelfull leveranse

Hvis det ikke foreligger særlig grunn for at det ikke er brøytet innenfor gitte tidsrammer vil mulkten på forsinkelse utgjøre kr. 5 000,- per gang.

Før motfaktura effektiviseres skal kontraktspart ha mulighet til å uttale seg i saken.

Hvis oppdragsgiver må rekvirere andre til brøyting av områder vil brøyteentreprenøren faktureres oppdragsgivers faktiske utgifter.

Før andre aktører rekvireres skal kontraktspart normalt sett ha mulighet til å uttale seg i saken. Dette gjøres ved oppringing til kontraktsansvarlig hos brøyteentreprenør. Ved manglende svar bortfaller retten til å uttale seg.